Elektrik

ARXA QAPI KİLİDİNİN İCRA MEXANİZMİ 1. Arxa qapının daxili örtük panelini sökün (Kuzov qrupu – arxa qapı bölməsinə istinad edin). 2. Arxa qapı modulunu sökün (Kuzov qrupu – arxa qapı bölməsinə istinad edin). 3. Konnektorları icra mexanizmindən ayırın. | Şəkil 09-55: Arxa qapı kilidinin icra mexanizm
4. Cədvələ uyğun şəkildə elektrik təchizatını və torpaqlamanı birləşdirməklə icra mexanizminin işini yoxlayın. İcra mexanizminin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün batareyaya yalnız qısa müddət ərzində gərginlik tətbiq edin. | Şəkil 09-56: Arxa qapı kilidinin icra mexanizminin konnektoru
YÜK BÖLMƏSİNİN QAPISININ İCRA MEXANİZMİ 1. Yük bölməsinin daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupuna - arxa yük qapısı bölməsinə istinad edin) 2. 3P konnektoru icra mexanizmindən ayırın. | Şəkil 09-57: Yük bölməsinin qapısının icra mexanizmi
3. Cədvələ uyğun şəkildə elektrik təchizatını və torpaqlamanı birləşdirməklə icra mexanizminin işini yoxlayın. İcra mexanizminin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün batareyaya yalnız qısa müddət ərzində gərginlik tətbiq edin. | Şəkil 09-58: Yük bölməsinin qapısının icra mexanizminin konnektoru
QABAQ QAPI KİLİDİNİN AÇARI 1. Qabaq qapının daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupuna – qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 2. Qabaq qapı modulunu sökün (Kuzov qrupuna – qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 3. Konnektorları icra mexanizmindən ayırın. | Şəkil 09-59: İcra mexanizmi üçün konnektorlar