Mühərrik

| Şəkil 06-11: Dəyişən qəbul motorunun nəzarəti [Yoxlanılması (sürətləndikdə)]
4. Dönən idarəetmə klapanının (DİK) (DİKdönən idarəetmə klapanı) dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması 1. Dəyişən dönən idarəetmə klapanının (DİK) qaydalarına və verilmiş mühərrikin texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə sökülmə ardıcıllığı ilə sökün, dəyişin və təmir edin və texniki istismar kitabçasında tələb olunduğu kimi yığın və yoxlayın. 2. DİK-Dönən idarəetmə klapanın vəziyyət sensorunu yoxlayın. (1) Diaqnoz qurğusunu (MÖB) DLC birləşdiricisinə birləşdirin və müvafiq nəqliyyat vasitəsini seçdikdən sonra mühərrik sistemini seçin. (2) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı təsdiqləyin. (3) Sensor məlumatlarını yoxlayın. əməliyyatı təsdiq edin. | Şəkil 06-12: Dəyişən qəbul motorunun nəzarəti [Yoxlanılması (boşuna işlədikdə)]
3. DİK- Dönən idarəetmə klapan motorunu yoxlayın (1) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı yoxlayın. (2) Sensor məlumatını və həqiqətən işlədiyini yoxlayın. | Şəkil 06-13: Dəyişən qəbulun motor bağlama siqnal forması