Şassi

Konsentrik köməkçi silindrdə hava buraxma proseduru
1. Konsentrik köməkçi silindrin buraxıcı hava kranından qapağı ayırdıqdan sonra vinil şlanqı tıxaca daxil edin.
2. Tıxac vintini boşaldın, ilişmə muftasının pedalını təxminən 10 dəqiqə sıxıb buraxın.
Xəbərdarlıq:
Qayka açarı ilə birlikdə fırlanmaması üçün buraxıcı hava kranını əldə tutun (A). Saxlama tıxac boşaldılan və ya kipləşdirən zaman tələb olunur.
3. İlişmə muftasının sıxılması zamanı tıxacı kipləşdirin. Bundan sonra pedalı əl ilə qaldırın.
Burucu moment:
24.5-28.4Nm (80-100Kgf.cm, 18.1-21.0lb-ft)
4. İlişmə muftasının pedalını 3 dəfə sıxdıqdan sonra tıxacı boşaldın və onu pedal sıxılmış
vəziyyətdə yenidən kipləşdirin. Bundan sonra yenidən qaldırın.
5. Addım 4-ü iki və ya üç dəfə təkrarlayın. (mayedə qovuqcuq olmayana qədər)
Şəkil 01-2: Köməkçi silindrdə hava çıxartma proseduru
Ehtiyat tədbiri:
Konsentrik köməkçi silindrin borusunu sıxmayın.
Ehtiyatlı olun ki, bərkidici halqalar zədələnməsin.
İlişmə muftasının pedalı və alışma açarı
Xəbərdarlıq
• Alışma açarını təftiş edin.
• İlişmə muftasının pedalını nizamlamaq üçün sürücü oturacağının həsirini çıxarın.
• İlişmə muftasının əsas silindr porşeni və sıxıcı mil arasında boşluğun olmaması ilişmə
muftasının sürüşməsinə səbəb ola bilər.
1. Boltu boşaldın və pedalın səthindən aralanana qədər çıxarın.
2. Aşağıdakı spesifikasiyaya əməl etmək üçün ilişmə muftasının əsas silindrinin sıxıcı milini itələyin və dartın.
Spesifikasiya:
İlişmə muftasının pedalının gedişi - 145mm(5.7087 düym)