Elektrik

Nəqliyyat Vasitəsinin Yoxlanması
QIĞILCIM SINAĞI
QIĞILCIMIN MEYDANA GƏLMƏSİNİ YOXLAYIN.
(a) Yüksək gərginlikli naqili (alışma sarğısından) paylayıcı örtükdən ayırın.
(b) Ucluğu bədəndən təxminən 12.5 mm (0.50 in.) məsafədə saxlayın.
(c) Mühərrik işə düşərkən qığılcımın meydana gəlib-gəlmədiyini müşahidə edin.
Bu sınaq zamanı yanacağın injektorlardan verilməsinin qarşısını almaq üçün mühərriki bir cəhddə 1-2 saniyədən çox müddət üçün işə salmayın.
Qığılcım meydana gəlmirsə yoxlamanı aşağıdakı şəkildə aparın:
YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ VƏ ALIŞMA ŞAMINI YOXLAYIN.

(a) Yüksək gərginlikli naqilləri alışma şamlarından ayırın. (b) Yüksək gərginlikli naqilləri rezin çəkmələrlə ayırın. (c) Yüksək gərginlikli naqilləri çəkib çıxarmayın QEYD: Naqilləri çəkib çıxarmaq və ya əymək daxildəki ötürücünü zədələyə bilər. 2. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLİ ALIŞMA SARĞISINDAN AYIRIN. 3. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ PAYLAYICI ÖRTÜKDƏN AYIRIN. 4. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLİN MÜQAVİMƏTİNİ YOXLAYIN. Ommetrdən istifadə edərək, müqaviməti ölçün. Maksimal müqavimət: Hər naqildə 25 kΩ. Əgər müqavimət maksimal səviyyədən yüksəkdirsə, terminalları yoxlayın. Zəruri olarsa, yüksək gərginlikli naqili dəyişdirin. | Şəkil 05-3: Yüksək gərginlikli naqillərin yoxlanması
5. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ PAYLAYICI ÖRTÜKLƏ TƏKRAR BİRLƏŞDİRİN. 6. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ ALIŞMA SARĞISINA TƏKRAR BİRLƏŞDİRİN. 7. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ ALIŞMA ŞAMLARINA TƏKRAR BİRLƏŞDİRİN. ALIŞMA ŞAMLARININ YOXLANMASI | Şəkil 05-4:Yüksək gərginlikli naqillərin müqavimətini yoxlayın