Mühərrik

2. ECM (Mühərrikin İdarə Olunma Modulu) versiyası üçün məlumat aşağıda təsvir olunur: | Şəkil 05-8: Sıxılma sınağı
3. Sonra “[ENTER]”-i (“[DAXİL OL]”) basın, “COMPRESSION TEST” (“SIXILMA SINAĞI”) rejimini seçin və “[ENTER]”- ə (“[DAXİL OL]”) basın. | Şəkil 05-9: Sıxılma sınağı
4. Aşağıdakı ekranda təsvir olunan sınaq şəraitini, sonra isə mühərrikin çarx qolunu quraşdırın. Mühərrikin dayanması barədə ismarıc gələn kimi, tutacaqla işəsalmanı dayandırın. | Şəkil 05-10: Sıxılma sınağı