Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

(5) taksometr üzrə yoxlama sistemi
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Xarici aşkarlama növü, fırlanan diyircək xaricində quraşdırılan optik lif sensoru ilə fırlanmaların sayını aşkarlayaraq məsafəni ölçən metod xarakteri daşıyır.
2) | Daxili aşkarlama növü isə fırlanan diyircək valı üzərində montaj edilmiş kodlayıcı vasitəsilə fırlanmaların sayını aşkarlayaraq məsafəni ölçən metod xarakteri daşıyır.

(B) Struktur
Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) | Göstəricidə məsafənin göstərilməsi kimi göstərilən dəyər də həddindən artıq dalğalanma olmayacaq bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) | Aşkarlama sensorunun ayrılma və dağılması kimi, əlaqə xətti, əlaqə terminalı və s. heç bir anormallıq olmamalıdır.
3) | Sınaq cihazının mil hesabı ilə yürüş və faktiki mil ilə məsafənin xətasını düzəldən korreksiyaedici qurğunun fəaliyyətində heç bir anormallıq olmamalıdır.
4) | Taksometr üzrə idarəetmə tipli sınaq qurğusunun növü, istehsal sayı, istehsal tarixi və istehsal şirkəti aydın şəkildə göstərilməlidir.

(C) Dəqiq yoxlama standartları

1) | Məsafə göstəricisi, əlaqədar qurğunun impuls dəyərinin sınağı vasitəsilə əhatə olunan məsafə aralığını göstərir.
2) | Korreksiya dəyəri, diyircək diametrinin 3% nisbəti hüdudunda olmalıdır.
3) | Qiymətləndirmə qurğusu, hər bir təmir sınağı və ya istifadə sınağı üzrə müvafiq məsafə aralığını qiymətləndirir.

6) Qaz Sızması üzrə Detektorlar
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Kontakt uzunluğu, elektrik müqavimətinə təmasda yanma yolu ilə katalizatorun temperatur üzrə dəyişməsini konvertasiya etməklə ölçü götürmə xarakteri daşıyır.
2) | Yarıkeçirici tipli metod isə qaz adsorbsiyası vasitəsilə yarıkeçiricinin ötürücülüyündə dəyişiklik tutumunu ölçür.
3) | Digər tipli metodlar isə kontakt növ və ya yarıkeçirici növdən fərqlidir.

(B) Avadanlıqların struktur, istismarı və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) | Yığım bölməsinin eləcə də seçmə bölməsi dəstəyinin parçalanması və dağılmasında olduğu kimi heç bir anormallıq olmamalıdır.
2) | Göstərici işlək vəziyyətdə olmalıdır.
3) | Ölçülmüş konsentrasiyaya əsasən siqnalizasiya sistemi, anormal siqnal funksiyasından azad olunmalıdır.
4) | Qaz sızması üzrə detektorun növü, istehsal sayı, istehsal tarixi və istehsalçısı aydın şəkildə göstərilməlidir.

(C) Dəqiq yoxlama standartları
Yoxlanış meyarları, partlayışın alt limitinin (PAL)20% nisbət həddində qaz sızmalarını aşkar etməlidir.