AVTOMOBIL

■ SİLİNDR BAŞLIĞININ ÇIXARILMASI
Təhlükəsizlik və Gigiyena XƏBƏRDARLIĞI!
Zədələnmənin qarşısını almaqdan ötrü birləşdirici hissədən tutarkən, naqil birləşdiricilərini diqqətli ayırın.
Silindr başlığını zədələməməkdən ötrü saxlama boltlarını boşaltmamışdan əvvəl mühərrikin soyutma mayesinin temperatur dərəcəsinin aşağı düşməsini gözləyin.
BİLDİRİŞ: Yanlış birləşdirmədən yan qaçmaq üçün bütün naqilləri və şlanqları işarələyin. Bundan başqa əmin olun ki, onlar digər naqillər ilə əlaqələnməyiblər və ya digər hissələrə mane olmurlar.

Təcrübə mərhələləri: 1. Batareyadan mənfi qısqacı (A) ayırın (Şəkil 02-1-4 Batareyanın mənfi qısqacı). | Şəkil 02-4: Batareyanın mənfi qısqacı
2. Drenaj tıxacını boşaldın və soyutma mayesini axıdın. 3. Gücləndiricili idarəetmənin nasos qayışını və nasosunu çıxarın. 4. Kompressor kəmərini çıxarın. 5. Generatorun qayışını çıxarın. 6. Radiator sərinkeşinin örtüyünü çıxarın. 7. Su nasosunun qasnağını çıxarın. 8. Gücləndiricili idarəetmə nasosunun dirsəyini (A) çıxarın (Şəkil 02-1-4 Gücləndiricili idarəetmə nasosunun dirsəyi). 9. Silindr başlığı çıxarılmazdan əvvəl, ilk öncə qazpaylama mexanizminin qayışı çıxarılmalıdır. 10. Qəbul manifoldunu çıxarın. 11. Xaricetmə manifoldunu çıxarın. 12. Radiatorun yuxarı şlanqını (A) çıxarın (Şəkil 02-1-5). | Şəkil 02-5: Gücləndiricili idarəetmə nasosunun dirsəyi Şəkil 02-6: Radiatorun yuxarı şlanqı