AVTOMOBİL

- Toz meydana gəlsə, toz maskasından istifadə edin.
- İş sahəsində təhlükəsizlik ayaqqabılarını geyin.
- Kuzovun modifikasiyası avadanlığından istifadə edərkən, avadanlıq ətrafında insanların və ya maneələrin olub-olmadığını yoxlayın və sonra təhlükəsiz şəkildə əməliyyatları yerinə yetirin.
- Düzəltmə avadanlığından, o cümlədən, kuzovun modifikasiyası avadanlığından istifadəni dərhal dayandırın.

Təcrübə mərhələləri 1. Yeni paneli təkərin tağından söküb çıxarın
(1) | İlk növbədə yeni paneli kəsmək üçün ölçüləri götürün və iynə və dirsəkdən istifadə edərək, kəsiləcək sahəni işarələyin.
| Şəkil 06-1: İynə ilə işarələmə və ayırma Şəkil 06-2: Kəsiləcək hissənin işarələnməsi
(2) | Kəsiləcək hissəni seçdikdən və işarələdikdən sonra, kəsiləcək hissəni izolyasiya lenti ilə işarələyin ki, kəsmə əməliyyatı asanlıqla yerinə yetirilsin.
| Şəkil 06-3: İzolyasiya lenti
(3) | Kəsici dairəvi alətdən və hava mişarından istifadə edərək, izolyasiya lenti ilə işarələnmiş kəsmə xətti boyu paneli kəsin.
| Şəkil 06-4: Kəsici dairəvi alətlə kəsmə