AVTOMOBİL

5. Lingdən istifadə etməklə aparan valı (A) diferensiallı ötürülmə qutusundan çıxarın. | [Sağ] [Sol]

Ehtiyat tədbiri

- Birləşmənin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün lingdən istifadə edin.
- Əgər aparan val həddən artıq qüvvə ilə dartın çıxarılarsa, daxili komplektləşdirici hissələrin yeri dəyişə və bu da qoruyucu manjetin cırılmasına və ya diyircəkli yastığın zədələnməsinə səbəb ola bilər.
- Çirklənmənin qarşısını almaq üçün ötürülmə qutusu korpusunun dəliyini qapaq və ya buna oxşar vasitə ilə örtün.
- Aparan valın çıxarılması zamanı stoporu yenisi ilə əvəz edin.

6. Aparan valı (A) çıxarın. |

Montaj
Ehtiyat tədbiri

- Xamıtı yenisi ilə əvəz edin.
- Xamıtın dəyişdirilməsi zamanı fərqli spesifikasiyalara malik xamıt quraşdırmayın.

Aparan valın şlis sahəsinə (A) və ötürülmə qutusu korpusunun kontakt səthinə (B) ötürülmə qutusunun mayesini vurun. İlk olaraq aparan valı ötürülmə qutusu tərəfə birləşdirin və onun ayrımadığından əmin olmaq üçün əl ilə dartın. Aparan valı (A) ön topa (B) quraşdırın. |