AVTOMOBİL

momentinə əsasən bərkidin.
• Bütün hissələr ardıcıllıqla sökülüb yığılmalıdır və sökülmüş hissələr qanuna uyğun şəkildə iş masasına yerləşdirilməlidir.
• Təcrübəni bitirdikdən sonra ərazini təmizləyin.
Yerinə yetirmə ardıcıllığı
Bir hissənin təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
1. Ayrıla biləm KNM modulu
(1) Akkumlyatorun mənfi (-) qütbünü ayırın və toqquşma yastığını söküb çıxarın.
Akkumlyatoru ayırmazdan əvvəl güc açarını söndürün. Akkumlyatoru qəza yastığından kənarlaşdırın.

Şəkil 11-1: Akkumlyatorun ayrılması | Şəkil 11-2: Aşağı paneldə toqquşma yastığının sökülüb çıxarılması

(2) Ağıllı açar moduluna, KNM-a (kuzova nəzarət moduluna), maillilik moduluna və teleskopik modula birləşdirilmiş konnektorları, boltları və qaykaları söküb çıxarın. Bundan sonra ağıllı açar modulu (A) və BCM modulu ayrılır.

Şəkil 11-3: KNM modulunda boltun açılması | Şəkil 11-4: KNM və ağıllı açar modullarının ayrılması

2. Rabitə qütbü və konnektorun təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
(1) Elektronik cihazlar bir neçə naqil və konnektordan ibarətdir. Bu konnektorları birləşdirmək müxtəlif problemlərə və komponentlərin zədələnməsinə səbəb ola bilər.
(2) Konnektoru boşluq, kontakt qüsuru, əyilmə, korroziya, çirklənmə, deformasiya və ya zədə əleyhinə yoxlayın.