Şassi

4. Vaxt ayarlayan qurğunu qoşmaqla tork açar boltları (A) quraşdırın Sıxıcı tork: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft) QEYD: Saat əqrəbi istiqamətində fırlanan dirsəkli valın boltlarını (A-6ea) quraşdırın. | Şəkil 05-27: Vaxtı ayarlayan qurğunu çevirməklə hidrotransformatorun (A) bərkidici boltlarını quraşdırın Şəkil 05-28: Vaxtı ayarlayan qurğunu çevirməklə hidrotransformatorun (A) bərkidici boltlarını quraşdırın
5. Ötürücünün aşağı bərkidici boltlarını (A) və tozdan müdafiə qapağını (B) quraşdırın. Sıxıcı tork: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft) | Şəkil 05-29: Ötürücünün aşağı bərkidici boltlarını (A)və tozdan müdafiə qapağını (B) quraşdırın
6. Yağ soyudan boruları (A) quraşdırın. Sıxıcı tork: 40-50Nm(4-5kgf.m, 28.9-36.2lb-ft) | Şəkil 05-30: Yağ soyudan boruları quraşdırın (A)