Şassi

5. | Supportu aşağı çevirin. Ehtiyatlı olun ki, ştift örtüyü zədələnməsin; istiqamətverici ştok boltunu (B) quraşdırın və düzgün spesifikasiya uyğun olaraq dartın.
| Şəkil 14-7: Porşenin silindrə daxil edilməsi
6. | Əyləclərin işlədiyindən əmin olmaq üçün əyləc pedalını bir neçə dəfə sıxın və test drayv aparın.
Xəbərdarlıq Əyləcin qoşulması əyləc qəliblərinin dəyişdirilməsindən dərhal sonra daha böyük pedal gedişini tələb edir. Əyləcin bir neçə dəfə tətbiqi normal pedal gedişini bərpa edəcək. Bunu nəqliyyat vasitəsini sürməzdən əvvəl edin.
7. | Quraşdırmadan sonra şlanq, xətt birləşmələri və ya birləşmələrdə sızmaları yoxlayın və lazım olduqda, yenidən bərkidin.

Təftiş
Əyləc diskinin qalınlığının yoxlanması

1. | Bütün toz və çirki səthdən təmizləyin və diskin qalınlığını 8 nöqtədə, ən azı əyləc diskinin xarici dairəsinin qarşısında eyni məsafədə (5mm) ölçün. Əyləc diskinin qalınlığının standart qiyməti: 26.0 mm(1.024 in) - 2.0 L, 2.4 L 28 mm(1.1 in) - 3.3 L Hədd: 24.4 mm(0.961 in)-2.0 L, 2.4 L 26.4 mm(1.04 in) - 3.3L
2. | Qalınlıq dəyişikliyi istənilən istiqamətlərdə 0.005mm (0.0002 in.) (dövrə) və 0.01 mm (in.) (radius) keçməməlidir.
3. | Əgər yeyilmə həddi keçərsə, nəqliyyat vasitəsinin sol və sağ tərəfində diskləri və yığma qəlibi dəyişdirin.