AVTOMOBİL

(2) | Ucluğun uzunluğu protektorun ucundan 3-5 mm uzundur. Protektorun ucunu kəsmək tövsiyə olunur. Ucluq həddən artıq dərinlikdədirsə, tıxac daxildə ilişib qala bilər. Əks halda, yolda sürtünmə nəticəsində tıxac çıxa bilər.
(3) | Tıxacın materialı kifayət qədər yapışqan olduğuna görə, onu kəsmək üçün bıçaqdan istifadə çətinləşir.

Şinin yamaqla təmiri
1. Yamağın seçilməsi:

(1) | Yamağın eninin və uzunluğunun kifayət qədər olduğundan əmin olmaq üçün yamaqları və zədələnmiş sahəni yoxlayın.
(2) | Müvafiq ölçülərə malik və hava təzyiqinin təsiri və ya oxşar təsirlərlə qopmayacaq müvafiq yamaq seçin.

2. Şinin daxilini yoxlayın:

(1) | Yamaqla təmirin mümkün olduğu bir çox hissələr çatlar şəklində olur. Nüfuzetmə halında yamaqlar, əsasən, o halda istifadə olunur ki, şinlər diametri 2 mm və ya daha kiçik olan nazik əşya ilə deşilib
(2) | Şinin daxilində zədə yoxdursa, yamağın yapışdıralacağı sahəni toz və çirkdən yaxşıca təmizləyin.
(3) | Şinin daxilinə baxdıqda başqa zədələrin olub-olmadığını təsdiqləyin.

3. Yamağı yapışdırın:

(1) | Yamağı tam qurumuş və təmizlənmiş zədələnmə sahəsinə yapışdırın.
(2) | Mümkün olduğu qədər yaxın yapışdırmaq üçün yamağı bir neçə dəfə yapışdırın və görünüşdə çıxıntıların olmamasına nəzarət edin.

4. Təkrar quraşdırdıqdan sonra şini hava ilə doldurun:

(1) | Təkərlə şini birləşdirdikdən sonra təkrar yumruğa quraşdırın.
(2) | Yığılmış şının təzyiqini nizamlayın.

Digər təmir materiallarından istifadə etməklə şinin təmir edilməsi
1. Püskürtmə növlü maddə ilə püskürtmə
(1) Bu halda şin sökülməməlidir, çünki maddə şinin xarici səthinə tətbiq olunur.
(2) Bu maddədən təcili ilkin təmir üsulu kimi istifadə oluna bilər və uzunmüddətli hərəkət halında şini qorumaq çətin olacaq.
2. Hava girişi vasitəsilə daxiletmə materialının daxil edilməsi
(1) Yapışqan materialı birbaşa şinin hava girişi vasitəsilə daxil edin.