Şassi

● İlişmə muftası
İlişmə muftası giriş valının hərəkətverici qüvvəsini planetar dişli çarxın işçi elementinə ötürür. Yəni, planetar dişli çarx dəstinin elementləri ötürmə elementləri tələb olunan mərhələlərə uyğun olaraq dəyişən zaman hərəkətə gətirilir, çünki ötürmə elementləri hər bir mərhələnin sürət ədədini əldə etmək məqsədilə müvafi q mərhələlərə uyğun olaraq dəyişir.
Şəkil 04-14: İlişmə muftası
İlişmə muftası işçi hidravlik təzyiq porşenə təsir edən zaman mühərrikin fırlanma qüvvəsini yağ rezervuarına ötürür.
Xətt təzyiqi porşenə təsir etdikdə, porşen çoxdiskli muftanı sıxmaq və gücü tələb olunan elementə ötürmək üçün disk yayının ucluğunu itələyir.
Əgər xətt təzyiqi işləməzsə, porşen disk yayının gərilməsi ilə çoxdiskli ilişmə muftasını ayırır və bununla da gücü dayandırır.
● Əyləc
Görünə bilər ki, planetar dişli çarxlardan istifadə edən dəyişdirmə ötürmə ədədini əldə etmək üçün planetar dişli çarxın işçi elementini bərkidir və ya fırladır. Əyləc planetar dişli çarxın işçi elementini bərkitməyə xidmət edir. Yəni, hər bir mərhələnin sürət ədədini əldə etmək üçün planetar dişli çarx dəstinin elementləri müvafi q mərhələlərə uyğun olaraq bərkidilir ki, bərkidilmiş elementlər tələb olunan mərhələlərə cavab vermək üçün dəyişən zaman bərkidilə bilsin.
Ümumilikdə, bunlar çoxdiskli ilişmə muftası və lent tiplidir.
Şəkil 04-15: Çoxdiskli ilişmə muftası