Elektrik

3. ƏRİYƏN QORUYUCU DƏYİŞİN. Əriyən qoruyucunu dəyişərkən onu eyni amper səviyyəsindəki əriyən qoruyucu ilə əvəz etdiyinizdən əmin olun. | Equal amperage rating – eyni amperaj səviyyəsi Şəkil 09-5: Əriyən qoruyucunun dəyişdirilməsi

QEYD:
Əriyən qoruyucunu və ya əriyən birləşməni dəyişməzdən əvvəl bütün elektrik hissələri və alışdırma keçiricisini söndürün. Əriyən qoruyucunun və ya əriyən birləşmənin amperaj səviyyəsini aşmayın.

Əriyən qoruyucunu çıxararkən və daxil edərkən həmişə əriyən qoruyucu çıxarıcısından istifadə edin. Burmadan birbaşa çıxarın və daxil edin. Burulma terminalların həddən artıq açılmasına səbəb olaraq, zəif birləşmə ilə nəticələnə bilər. Əriyən qoruyucu və ya əriyən birləşmə partlamağa davam etsə, qısa qapanma meydana gələcək. Sistem təcrübəli texnik tərəfindən yoxlanılmalıdır. Çıxarıcı 2 nömrəli qovşaq blokunda yerləşir. | Medium current fuse and high current fuse – orta cərəyanlı əriyən qoruyucu və yüksək cərəyanlı əriyən qoruyucu Şəkil 09-6: Qoruyucunun dəyişdirilməsi Şəkil 09-7: Çıxarıcı