Şassi

Qeyd:

• | Yağın miqdarı kiçik olarsa, yağ nasosu hidravlik xətdə hava qovuqcuqları yaratmaq üçün yağla birlikdə havanı sorur ki, bu da hidravlik təzyiqin düşməsinə və bununla da dəyişdirmənin yubanmasına, habelə ilişmə muftası və əyləcin sürüşməsinə səbəb olur.
• | Əgər yağın miqdarı həddən artıq olarsa, dişli çarx yağ və qovuqcuğu qaldıracaq, belə ki, eyni hadisə tutum aşağı olan zaman baş verir.
• | Hər iki halda qovuqcuqlar həddən artıq qızmaya və yağın oksidləşməsinə səbəb olacaq, klapanlar, ilişmə muftaları və əyləclər lazımi qaydada işləməyəcək və əgər yağ qovuqlanarsa, yağ üzmə qovuğunun və ya diferensiallı ötürülmə qutusunun yağ süzgəci borucuğunun üzərinə axacaq. Bu, sızmadan fərqlidir.

※ Yağ miqdarının yoxlanılması metodu modelə uyğun olaraq fərqlənir
(Nümunə) Bu, işə düşən və yoxlayan və sönən və işəsalmanı yoxlayan nəqliyyat vasitəsinə bölünür.

Təftiş sahəsi | Təftiş sahəsinin statusu | Təsdiq
Yağ miqdarının statusu |  |
Yağın solğunlaşma vəziyyəti |  |

4) Dayanma rejimində sınaq
Dayanma sürətinin yoxlanılması AVTO T/A qüsurlu olduqda, yəni idarə edilmə və ya güc qeyri-qənaətbəxş olduqda mexaniki nasazlıq amilinin yoxlanılması üçün əhəmiyyətli sınaqdır. Dayanma sürətinin yoxlanılması zamanı avtomobilin qarşısında və ya arxasında maneənin olub-olmadığını yoxlayın.
Şəkil 04-18: Dayanma rejimində sınaq
① D və R diapazonlarının dayandırma tezliyini yoxlayın və qeyd edin.

Kateqoriya | D diapazonu | R diapazonu | Qeydlər
Dayanmanın fırlanma sürəti |  |  |

② Əgər dayanmanın fırlanma sürəti D və R diapazonu vəziyyətində aşağı olarsa, xətanın səbəbini təsvir edin.