Mühərrik

Diaqnostika qurğusu ilə artıq yükləmə cihazını özünüz müəyyənləşdirin, nasazlıq kodunu yoxlayın, eləcə də VİT sxemini yoxlayın.
1. Nasazlıq kodunun təsviri
P0048 kodu göstərir ki, VİT ötürücü idarəetmə sxemində 1.0 və ya bir neçə saniyə müddətinə yüksək cərəyan həddi aşkar edilir.
VİT ötürücü idarəetmə konturunun daxilə tək və qısa qapanmaya malik enerji təchizatı.
2. Nasazlığı müəyyənləşdirmə forması
Cədvəl 2-2: Nasazlığı müəyyənləşdirmə formaları

Bənd | Təsbit etmə forması | Gözlənilən sahə
Təsbit etmə metodu | ⦁ Siqnal izləmə | ⦁ VİT intiqal konturu ⦁ VİT fərdi ötürücü
Təsbit etmə forması | ⦁ IG açarı “qoşulmuş”
Müəyyənləşdirmə dəyəri | ⦁ Batareyada qısa dövrə baş verdikdə
Təsbit etmə müddəti | ⦁ 10ms
Etibarlı | Yanacaq bloku | Fəaliyyət yoxdur
İşlənmiş qazların yenidən alışdırma sistemi qadağan edildi | Tətbiq
Yanacaq həddi | Tətbiq
Yoxlama fənəri | Qeyri-işıqlandırma

3. Siqnal qəbulu
Şəkil 07-23: VİT ötürücü nəzarəti (1)
(1) İstiqamətləndirici VİT intiqal dalğa forması: İş rejiminin təxminən 64%-ni təşkil edir.
(2) Təcil müddətində VİT ötürücü rejiminin dalğa forması: Təcil müddətində yüksək təzyiq artdıqca, güc azalır.