AVTOMOBİL

| Şəkil 09-30: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın
YÜK BÖLMƏSİNİN LAMPASI YOXLANIŞ 1. Kuzovun yük hissəsinin lampasını sökün və sonra terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. | Şəkil 09-31: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın Şəkil 09-32: 1-ci, 2-ci və 3-cü terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın
SÖKMƏ 1. Mənfi (-) batareya terminalını ayırın; 2. Yastı ucluqlu vintaçanla lampanın şüşəsini (A) yük bölməsinin lampasından ayırın və lampanı (B) sökün; 3. Bərkidici vinti (2EA) boşaldın və 3P konnektorunu ayırın. Sonra isə yük bölməsinin lampa qurğusunu sökün. QURAŞDIRMA 1. Lampa konnektorunu birləşdirdikdən sonra yük bölməsinin lampa qurğusunu quraşdırın. 2. Lampanı quraşdırdıqdan sonra lampa şüşəsini bərkidin. | Şəkil 09-33: Yük hissəsinin lampa qurğusunu sökün