Elektrik

ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN ÇEVİRİCİSİ
KOMPONENTLƏR
ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN ƏSAS ÇEVİRİCİSİ
Şəkil 09-69: Elektrikli şüşəqaldıranın motor dövrə diaqramı

YOXLANIŞ ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN ƏSAS AÇARININ YOXLANIŞI 1. Akkumulyatorun mənfi (-) qütbünü ayırın. 2. Qabaq qapının şüşəsinin haşiyəsini söküb çıxarın. (Kuza – qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 3. 16P konnektorunu açardan ayırın. | Şəkil 09-70: Elektrikli şüşəqaldıranın əsas açarı