Elektrik

Şəkil 08-35: Maqnit ilişmə muftasının sınağı
QƏBULEDİCİ QURUDUCUNUN SINAĞI
1. Bloku işə salın və qəbuledici quruducunun girişinə və çıxışına toxunmaqla borunun temperaturunu yoxlayın.
2. Temperaturda fərqlər mövcuddursa, qəbuledici quruducunun fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
SOYUDUCU AGENTİN SƏVİYYƏSİNİN YOXLANMASI
1. Mühərriki işə salın və mühərrikin sürətini dəqiqədə 1,500 fırlanma sayında saxlayın.
2. Soyuducunun açarını “ON” vəziyyətinə gətirin.
3. Temperatura nəzarət lingini maksimum soyuq edin.
4. Kompressoru tam sürətə kökləyin.
5. Nəzarət şüşəsini 5 dəqiqədən sonra yoxlayın. Aşağıda göstərilən cədvələ əsasən qiymətləndirmə aparın.
YUXARI VƏ AŞAĞI TƏZYİQ XƏTTİNİ VƏ YAĞIN SIZMA MİQDARINI YOXLAMAQ ÜÇÜN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Təftiş yeri | Normativ qiymət | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
Yüksək təzyiqli xəttin təzyiqi |  |  |  |
Aşağı təzyiqli xəttin təzyiqi |  |  |  |
Yağ sızmasının miqdarı |  |  |  |
Əlavə edilmiş yağın miqdarı |  |  |  |