AVTOMOBİL

6. | Eninə tirin detallar dəstinin montaj boltlarını (1-EA) çıxarın.
| Şəkil 10-7: Montaj boltlarının çıxarılması
7. Təzyiq şlanqı və qayıdış borucuğunu ayırın. | Şəkil 10-8: Təzyiq şlanqının çıxarılması
8. | Sükan mexanizmini montaj boltlarını, yığma qutusunu və montaj rezinini çıxarın.
| Şəkil 10-9: Sükan mexanizmini montaj boltlarının çıxarılması

Ehtiyat tədbiri:
Ötürmə qutusunun çıxarılması zamanı onu qoruyucu manjetlərin zədələnməsinə yol verməmək üçün ehtiyatla və yavaşca dartın.

Eninə dayanıqlıq stabilizatorunu çıxarın. | (Şəkil 10-10) Eninə dayanıqlıq stabilizatorunun çıxarılması