AVTOMOBİL

(7) | Yad cisimləri kənarlaşdırdıqdan sonra, P60-P80 abraziv kağızını ikili hərəkətli cilalama dəzgahına birləşdirin və soyulmuş səthin hər yerini və örtük çəkilmiş qatın qalan hissələrini hazır vəziyyətə gətirin.

Mənbə: Company A Maintenance Training Institute Teacher Training Materials.
Şəkil 01-4: Köhnə qatı çıxardıqdan sonra cilalama əməliyyatı

(8) | Boya qatından və ya təmizləyicidən qalan qalıqlar boya qüsurlarına səbəb olacaq. Bir qayda olaraq, səth tam hamar olanadək iki dəfə təmizlənir.

Mənbə: Company A Maintenance Training Institute Teacher Training Materials
Şəkil 01-5: Təmizləyici maddənin yağsızlaşdırılması və təmizləmə işi

(9) | Lak əsaslı köhnə qatın qırışları olduqda bu qırışların kənarlaşdırılması çətin olduğu üçün, qatı tamailə kənarlaşdırmaq məqsədilə eyni əməliyyatı təxminən 1-3 dəfə təkrarlayın.

Şəkil 01-6: Ayırıcı maddə ilə həll olmuş köhnə qatın görünüşü
(lak əsaslı boyanın köhnə qatı (sol), benzin əsaslı boyanın köhnə qatı (sağ))