AVTOMOBİL

35. | 1-ci və arxaya gediş ötürməsinin məsafəsini ölçün. Ox araboşluğu: 1-ci: 0.10-0.20mm (0.0039-0.0079 daxili) R: 0.08-0.18mm (0.0031-0.0071 daxili)
2-ci və 3-cü dişli çarxın məsafəsini ölçün. Ox araboşluğu: 2-ci: 0.1-0.25mm (0.0039-0.0098 daxili) 3-cü: 0.1-0.2mm (0.0039-0.0079 daxili) | Şəkil 03-34: LMAC161F Şəkil 03-35: LMAC161G
36. 5-ci dişli çarxın məsafəsini ölçün Ox araboşluğu: 0.13-0.28mm (0.0051- 0.0110daxili) | Şəkil 03-36: LMAC161H
37. Əsas valın uzunluğunu ölçün.
Əsas valın uzunluğu | 4X2 | 558.6 - 559 mm (21.99 - 22.00 daxili)
4X4 | 490 - 490.4 mm (19.29 - 19.30 daxili)
DİFERENSİALLI VƏ ƏL İLƏ İDARƏ OLUNAN ÖTÜRÜLMƏ QUTUSU SİSTEMİ TEXNİKİ QULLUĞUN NİZAMLANMASI PROSEDURLARI EMYB0050 YAĞ SƏVİYYƏSİNİN YOXLANILMASI 1. Yağ doldurma tıxacını çıxarın və yağın səviyyəsini yoxlayın. | Şəkil 03-37: H7MT0100