Kuzovun təmiri

| Şəkil 06-5: Hava mişarı ilə kəsmə
(4) | Kəsilmiş paneli çəkic və şpon çivi ilə ayırın.
| Şəkil 06-6: Panelin ayrılması
2. Təkər tağının panelinin sökülməsi Təkər tağlarını avtomobilin kuzovundan ayırarkən, yeni paneli ayırdığınız şəkildə ayırın.
(1) | İlk növbədə kəsiləcək sahəni ölçdükdən sonra, iynə və dirsəkdən istifadə edərək, panelin səthində kəsiləcək hissəni işarələyin.
| Şəkil 06-7: İynə ilə işarələmə Şəkil 06-8: Kəsiləcək sahənin seçilməsi və nümayişi
(2) | Kəsmə əməlliyyatını asanlaşdırmaq üçün iynə və dirsəklə işarələnmiş sahəni izolyasiya lenti ilə təkrar işarələyin.
| Şəkil 06-9: İzolyasiya lentinin nümayişi