Elektrik

4. Yeni reostat açarının intensivliyini yoxlayın. Əgər reostat yanılı olduqda lampaların intensivliyi yanıb-sönmə olmadan dəyişirsə, reostatın fəaliyyəti qənaətbəxş hesab oluna bilər. | Şəkil 09-43: Yeni reostat açarının intensivliyini yoxlayın
ELEKTROXROM DAXİLİ ARXA GÖRMƏ GÜZGÜSÜ TƏSVİRİ: EXG (ElektroXrom daxili arxa görmə Güzgüsü) göz qamaşmaması üçün gecə vaxtı nəqliyyat vasitəsinin arxasındakı əks olunan işıqları zəiflətmək üçün istifadə olunur. İrəliyə istiqamətlənmiş sensor ətrafdakı işıqları aşkar edir və arxaya istiqamətlənmiş sensor əks olunan işıqların intensivliyini azaldaraq, güzgünün əksetmə gücünü 10-70% aralığına nizamlayır. Şəkil 09-44: Elektroxrom güzgünün terminalı 1. İrəliyə istiqamətlənmiş sensor ətrafdakı işıqların güzgünün funksiyası üçün kifayət qədər zəif olub-olmadığını yoxlayır. 2. Arxaya istiqamətlənmiş sensor nəqliyyat vasitəsinin arxasında əks olunan işığın parıltısını aşkar edir. 3. EXG arxaya istiqamətlənmiş sensorun müəyyən etdiyi dərəcədə tutqunlaşır. Parıltı aşkar olunmadıqda, güzgü öz işini dayandırır. | Şəkil 09-44: Elektroxrom güzgünün terminalı Şəkil 09-45: Elektroxrom güzgü Şəkil 09-46: Qabaq işıq sensoru