Kuzovun təmiri

10. İş panelin pərçimlə qaynaq tikişləri olan hissəsinin kəsilməsi ilə başlanır. | Şəkil 04-11: Panelin qaynaq tikişi boyu kəsilmə sahəsi
11. Paneli qaynaq tikişi üzrə kəsin. | Şəkil 04-12: Panelin qaynaq tikişi boyu kəsilməsi
12. | Panelin səthindən qaynaq tikiş örtüyünü çıxarın.
| Şəkil 04-13: Panelin qaynaq edilmiş hissəsinin çıxarılması
13. | Qaynaq tikişinin olduğu hissənin çıxıntıları arasındakı məsafəni yoxlayın.
| Şəkil 04-14: Panelin qaynaq tikişinin olduğu hissənin çıxıntıları arasındakı məsafəni yoxlayı
14. Panelin qaynaq edilmiş hissəsi. | Şəkil 04-15: Panelin qaynaq edilmiş hissəsi