Mühərrik

7. Porşenin milini (A) daxil edin. Porşeni və birləşdirən qolu eyni tərəfdə ön işarələri ilə birləşdirin. | Şəkil 01-26: Porşenin milini daxil edin (A)
8. Porşeni silindrdə yerləşdirin və çəkicin taxta qolunu istifadə edərək onu vurun. Silindr çuxuruna daxil edilməzdən əvvəl üzüklərin genişlənməsinin qarşısını almaq üçün üzük kompressorunda aşağı güc tətbiq edin. | Şəkil 01-27: Porşen üzük kompressoru
9. Üzük kompressorun sərbəst buraxılmasından sonra dayanın və porşeni yerinə itələməzdən əvvəl qol ilə krankın uyğunluğuna diqqət edin. 10. Mühərrik yağı bolt ipliklərinə tətbiq olunduqdan sonra qol qovşaqlarını (A) porşen (B) ilə quraşdırın. Sıxma torku 45 ~ 48Nm (450 ~ 480 kqf.cm, 33.2 ~ 35.4 lb.f.) | Şəkil 01-28: Qol porşen qapaqları ilə (A) porşenin birləşməsi (B)

PORŞENİN XARİCİ DİAMETRİ ÜÇÜN MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

Yoxlama sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Götürüləcək Tədbir | Qərar | Təsdiq
1 nömrəli porşenin xarici diametri |  |  |  |
2 nömrəli porşenin xarici diametri |  |  |  |
3 nömrəli porşenin xarici diametri |  |  |  |
4 nömrəli porşenin xarici diametri |  |  |  |