AVTOMOBIL

19. Ön qapağı (A) və sağ balans valını çıxarın (B). | Şəkil 01-17: Ön qapaq
20. Balans val çarxının qapağını çıxarın (A), daha sonra aparıcı çarxı (B) və aparılan çarxı (C) çıxarın. | Şəkil 01-18: Balans val çarxının qapağı
21. Arxa kipkəc korpusunu (A) çıxarın. | Şəkil 01-19: Arxa kipkəc korpusu

İNSPEKSİYA VƏ QURAŞDIRMA PORŞENİ
Təcrübə mərhələləri:
1. Deformasiya və ya çatlaq üçün porşeni yoxlayın.
2. Porşenin üst hissəsindən 68,7 (2.7in.) mm bir nöqtədə porşenin diametrini ölçün. Üç standart ölçülü porşen vardır. Porşenin üstündə hərf möhürlənmişdir. Hərflər həmçinin silindrin diametr ölçüləri boyda blokda möhürlənmişdir.
Şəkil 01-20: Porşenin diametrini ölçün