AVTOMOBİL

25. | Xarici halqanı və araqat halqasını aralıq valın konusvari diyircəkli yastığının üzərinə quraşdırın.
26. | Ötürülmə qutusunun korpusunu keçid detalının bərkidici səthinin üzərinə quraşdırın. Dartma momenti: 43-55 N m (430-550 kq sm, 31-40 Ib ft) QEYD: Keçid detalı korpusunun bərkidici səthinə sürtgü yağı vurun.
| Şəkil 03-25: LMAC110Y
27. | Arxaya gediş valının boltunu korpusun yan tərəfinin üzərinə quraşdırın. Dartma momenti: 43-55 N m (430-550 kq sm, 31-40 Ib ft)
| Şəkil 03-26: LMAC110Z
28. | SST-dən (09432-3E900) istifadə etməklə, ön saxlayıcı halqanın yağ kipkəcini quraşdırın. QEYD: Yağ kipkəcinə sürtgü yağı vurun.
| Şəkil 03-27: LMAC111A
29. | Ön diyircəkli yastığı korpusun daxilində quraşdırın.
| Şəkil 03-28: LMAC111B
30. | Seçilmiş araqat halqasını ön saxlayıcı halqanın üzərinə quraşdırın. QEYD: Araqat halqasına sürtgü yağı vurun.
| Şəkil 03-29: LMAC111C