Kuzovun təmiri

(7) | Panelin çöl səthini düzəldin və deformasiyanın birbaşa meydana gəldiyi səthində dolayı yolla genişlənmiş deformasiya olmuş səthi çəkiclə düzəldin.
| Şəkil 05-8: Çöl səthin düzəldilməsi
(8) | Panelin səthinin bərpa dərəcəsini müəyyən etmək üçün həmişə döyəcləmə əməliyyatı zamanı ovucunuzla panel səthinin bərpa olunub- olunmadığını yoxlayın.
| Şəkil 05-9: Ovucla yoxlama
(9) | Əgər panelin səthinin müəyyən qədər bərpa olunduğunu düşünürsünüzsə, press xəttini və panelin səthlərini düzəltmək üçün çökək alətindən və beldən istifadə edin.
| Şəkil 05-10: Çökək alətindən istifadə
(10) | Çökək alətindən və beldən istifadə edərək panelin bir hissəsini bərpa etdikdən sonra, çəkiclə panelin digər hissələrini hamarlaşana qədər döyəcləyin.