AVTOMOBİL

Çoxdiskli ilişmə muftası bir neçə plitə və diskin kombinasiyasından ibarətdir və əyləc porşenin köməyilə plitə və diskin sıxılması ilə işləyir. Hidravlik idarəetmə qurğusunda porşenə təzyiq tətbiq edildikdə, ilişmə muftasının korpusuna birləşdirilmiş plitə yağhidravlik cihaza birləşdirilmiş (işçi elementi bərkitmək məqsədilə fırlatmaq üçün) ilişmə muftası diskini sıxır.
Şəkil 04-16: Lent sistemi
Lentdən istifadə edən metod dairəvi lent şəklindədir və əyləc porşenin köməyi ilə dairənin ölçüsünü azaltmaqla barabanın sıxılması ilə işləyir. Porşenə təzyiq tətbiq edildikdə, ötürücü elementi bərkitmək üçün porşen mili vasitəsilə lenti kipləşdirin.
1. Avtomatik ötürülmə qutusu nə vaxt nasaz hesab edilməlidir?
(1) Sürücünün səbəb olduğu xətanın səbəblərini təsdiqi üzrə prosedurlar
Nasazlıq dedikdə, funksiyanın dayanması və ya pisləşməsi və bununla da detallar və ya cihaz ların işinin dayanması, detalların sıradan çıxması və ya zədələnmə nəzərdə tutulur. Avtomatik ötürülmə qutularının istehsalı zamanı cihazlar və komplektləşdirici hissələrin hər biri müəyyən məqsədə nail olmaq funksiyasına malik olur və bu funksiyanı qoruyub saxlamaq üçün materiallar seçilir, keyfi yyətə nəzarət edilir və uzunömürlük təmin edilir.
Buna baxmayaraq, funksiyanın qorunub saxlanılması bütün istifadə şərtlərinə uyğun gəlmədiyinə görə detallar və cihazların funksiyaları istifadə şərtləri, istifadə metodunun problemləri, yeyilmə və aşınma nəticəsində pisləşir.
Buna görə də nasazlığın səbəbini aradan qaldırmaq və orijinal məhsuldarlığı qoruyub saxlamaq məqsədilə qüsurlu detalı çıxartmaq üçün cihaz və ya detalların müntəzəm təftişi və nizamlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xətanın səbəblərinin yoxlanılması proseduru aşağıdakı kimidir.