Şassi

(2) Əsas yoxlama elementləri

1. | Mühərrikin boş gedişini və qeyri-normal yanmanı yoxlayın.
2. | Avtomatik ötürülmə qutusu yağının səviyyəsini, rəngini və iyini yoxlayın. Avtomatik ötürülmə qutusunun yağının iyi gəldikdə, çirkli olduğuna görə diferensiallı ötürülmə qutusunu və soyutma xəttini metal fırça və narın toz (sürtünmə materialı kimi) ilə təmiz ləmək lazımdır.
3. | Avtomatik ötürülmə qutusunda yağ sızmasının olub-olmadığını yoxlayın. Bu zaman diferensiallı ötürülmə qutusunun karter altlığını və diferensiallı ötürülmə qutusunu yağ soyuducuna birləşdirən şlanqdan yağ sızması olub-olmadığını yoxlayın.
4. | Avtomatik ötürülmə qutusunun nəzarət kabelini yoxlayın. ⓐ Əyləc pedalını sıxın və dayanacaq əyləcini tam doldurun. ⓑ Seçmə mexanizminin lingini R diapazon mövqeyinə qoyun. ⓒ Alışma açarını ST mövqeyinə qoyun.
ⓓ | Əgər işəsalma mühərriki seçmə mexanizminin lingi P diapazonunun sıxılması ilə yuxarı qaldırılan və qoşulan zaman işə salınarsa, kabelin nizamlanma statusu düzgün olur. Həmçinin, əgər eyni üsulla N diapazon mövqeyinə qoyulduqda işə salınarsa, kabelin nizamlanması düzgün olur.
5. | Hər bir datçikin və ötürücünün kabellərini yoxlayın.

(3) Yağ səviyyəsinin yoxlanılması
- Aşağıdakı metoda uyğun olaraq yağın səviyyəsini yoxlayın və yoxlama siyahısına qeyd edin.
1. Avtomobili üfüqi vəziyyətdə dayandırın və dayanacaq əyləcini dartın.