Elektrik

3. Cədvələ uyğun olaraq, açarın hər vəziyyətində terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. | Şəkil 09-64: Yük bölməsinin qapısının terminalları

QORUYUCULU ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN İŞƏ SALINMA ÜSULU
1. Batareya birləşməsinin işə salınması
Batareya 5 dəqiqədən artıq müddətdə nəqliyyat vasitəsilə qoşulmadıqda, qoruyuculu elektrikli şüşəqaldıranın düyməsi işə salınmalıdır.
1) İşə salınmazdan əvvəl elektrikli şüşəqaldıranın fəaliyyəti
- Əllə yuxarı/aşağı funksiyası mövcuddur
- Avtomatik-Yuxarı funksiyası mövcud deyil
(Avtomatik yuxarı/aşağı açarını çevirdikdə pəncərə əllə yuxarı/aşağı hərəkət etdirilir).
2) İşə salma üsulu
Pəncərə açıqdırsa, pəncərəni bağlayın və pəncərənin tamamilə bağlı olduğu vəziyyətdə 0.2 saniyə ərzində pəncərə açarı düyməsini basıb saxlayın.
(Pəncərənin tam bağlı olduğu vəziyyətdə pəncərəni bağlamağa davam etsəniz, işə salınmaya bilər.)
3) Elektrikli pəncərəqaldıranı tıxac zamanı işə saldıqda, aşağıdakı hallar meydana gələ bilər.
- Təhlükəsizlik funksiyası mövcud olmur
2. Təhlükəsizlik rejiminin işə salınması
1) Əgər pəncərə güc tətbiq etməklə hərəkət edirsə və motorda problem varsa, elektrik pəncərəqaldıranın açarı istifadəçinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təhlükəsizlik rejiminə keçə bilər.
2) Qəza rejimində elektrikli pəncərəqaldıranın fəaliyyəti
- Avtomatik/Əllə aşağı salma funksiyası mövcud olur
- Avtomatik/Əllə qaldırma funksiyası mövcud olur
(Avtomatik/əllə qaldırma funksiyası işə salındıqda, pəncərə 20 mm qalxır və sonra dayanır.)