Şassi

3. Aşağı lingi (Şəkil) aşağı kürəvi birləşməyə birləşdirin. Bolt və 2 qaykanı quraşdırın. Burucu moment: 127 N.m (1,300 kgf-cm, 94 ft-lbf) | Şəkil 08-21: Aşağı lingin aşağı kürəvi birləşməyə birləşdirilməsi
4. | Sol və sağ stabilizatorun uc pərçimlərini aşağı linglərə quraşdırın. burucu moment: 56 N.m (570 kgf-cm, 41 ft-lbf)
| Şəkil 08-22: Stabilizatorun uc pərçimlərinin quraşdırılması
5. Sükan dartısının ucunun sükanın çarx topuna birləşdirin.
(a) | Sükan dartısının ucunu (Şəkil) sükanın çarx topuna birləşdirin və qaykanı bərkidin. Burucu moment: 49 n-m (500 kgf-cm. 36 ft-lbf)
(b) Yeni şplinti quraşdırın | Şəkil 08-23: Sükan dartısının ucunun birləşdirilməsi
6. Aparan valın kontrqaykasını quraşdırın (Şəkil)
(a) | Əyləclərin tətbiqi zamanı, qaykanı quraşdırın. Burucu moment: 294 n-m (3,000 kgf-cm, 217 ft-lbf)
(b) | Bağlayıcı qapağı və yeni şplinti quraşdırın.
| Şəkil 08-24: Aparan valın kontrqaykasını quraşdırın