Elektrik

YOXLANIŞ Tavan lampa qurğusunu sökdükdən sonra terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın | Şəkil 09-34: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın
Kəsilməzlik yoxdursa, istiqamət xəritəsinin lampasının açarını dəyişdirin | Şəkil 09-35: Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın
SÖKMƏ 1. Mənfi (-) batareya terminalını ayırın. 2. Sökmə alətindən istifadə edərək, lampa şüşəsini, sonra isə iki vinti sökün. | Şəkil 09-36: Lampa şüşəsini sökdükdən sonra iki vinti boşaldıb sökün
3. Günəş tavanının açar konnektorunu və lampanın konnektorunu (C) ayırın və tavan (A) lampasını (B) sökün. | Şəkil 09-37: Günəş tavanının açar konnektorunu sökün