Şassi

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-33: Şinin vəziyyətini yoxlayın
(2) Qaldırılmış nəqliyyat vasitəsinin şinləri fırladılır və diqqətlə nəzərdən keçirilir.
(3) Şinin zədələnmiş sahəsi görünürsə, aşağıdakı standartlara uyğun yoxlama aparın.
2. Zədəyə uyğun olaraq şinin təmir üsulunu müəyyən edin
(1) Şin çatladıqda və ya cızıldıqda

(A) | Əgər zədənin dərinliyini gözlə görə bilmirsinizsə və ya aydın şəkildə müəyyən edə bilmirsinizsə, əllə və ya nazik iynədən istifadə edərək dəliyin dərinliyini ölçə bilərsiniz.
(B) | Protektorun aşınma həddindən artıq çatlaması halları kimi əlavə zədələr yoxlanıbsa və ya çatın dərinliyi 1-2 sm-dən çoxdursa, şin dəyişdirilir.

(2) Təkər zərbə aldıqda və ya əzildikdə
Zədənin izi çox dərindirsə və ya təmir olunma ehtimalı aşağıdırsa, şini dəyişdirin.
(3) Şin deşildikdə və ya əşya batdıqda
Dəliyin təmirinə davam edin
(4) Görünən səbəb olmadan hava təzyiqi azalıbsa
(A) Şinlərin və yumruğun ayrılması
Yaxından baxdıqda hava təzyiqi azalmış şini çıxarın
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-34: Şinin zədəsinin dəqiq yoxlanması
(B) Zədələnmiş hissənin yoxlanması
Şinin bütün səthini yavaşca sürtün və sabunlu su ilə püskürtün. Sabunlu su həmişə zəruri