AVTOMOBIL

TƏKRAR QURAŞDIRILMA 1. Yağ püskürtücüsünü quraşdırın(A). Sıxma torku 30 ~ 35Nm (300 ~ 350kgf.cm, 22 ~ 26lbf.ft) 2. 1 qat mühərrik yağını əsas podşipniklərə çəkin. | Şəkil 01-22: Yağ püskürtücüsünü quraşdırın(A)
3. Silindr blokunda podşipnik yarımlarını quraşdırın. 4. Dirsəkvarı valı (A) silindr blokuna yerləşdirin. | Şəkil 01-23: dirsəkvarı val (A)
5. Əsas podşipnik qapaqlarını (A) və podşipnikləri quraşdırın. Sıxma torqu 75 ~ 85Nm (750 ~ 850kgf.cm, 55.3 ~ 62.7lbf.ft | Şəkil 01-24: Əsas podşipnik qapaqlarını (A) və podşipnikləri quraşdırın (B)
6. Mühərrikin vaxtı tənzimləyən saat kəməri tərəfi ilə üzləşən işarələr (A) qoyun. | Şəkil 01-25: İşarələr qoyun (A)