AVTOMOBIL

Yanacaq anlayışı
Yanacaq, yanan maddələr üçün nəzərdə tutulmuş ümumi termindir. Son zamanlarda bütün diqqət alternativ enerjinin sayəsində əldə edilə bilən, ekoloji cəhətdən təmiz enerjinin inkişafına yönəldilmişdir. Hal-hazırda avtomobil yanacaqları benzin və dizel kimi neft əsaslı yanacaqlar əhatə edir.

2. Benzin mühərrikinin yanacağı və yanması
1. Benzin mühərriki yanacağı
Benzin rəngsiz, şəffaf və xüsusi qoxuya sahib, yüksək həcmli və xam neftdən təmizlənmiş, karbon (C) və hidrogen (H) üzvi birləşmələrinin qarışığıdır. Havaya qırmızı alov buraxan və yaxşı yanan xarakterə sahibdir. Xalis benzin tamamilə yandırıldığı zaman karbon dioksid (CO) və su (H2O) yaranır.
2. Benzin mühərriklərinin yanması
(1) Hava Nisbəti
Mühərrikin içinə çəkdiyi havaya qarışan yanacağın miqdarı, hava nisbəti və ya qarışıq nisbət ilə müəyyən edilir. Bu nisbət, yanacağın tamamilə yanması üçün nə qədər hava və yanacağın qarışmalı olduğunu göstərir. Yanacaq keyfiyyətinə görə bəzi fərqlər olsa da benzinin bazarda satılması halında, 1kqq (kiloqram-qüvvə) benzin ilə təxminən 14 ~ 14.8kqq havanın qarışması üçün nəzəri hava nisbəti tələb olunur. Nəzəri nisbətdə, mühərrik tərəfindən sorulan havanın miqdarına uyğun yanacağın tamamilə yanması üçün zəruri olan hava miqdarı, hava nisbəti və ya izafi hava əmsalı adlanır.

İzafi hava norması | = | Aktual sorma miqdarı Nəzəri cəhətdən zəruri hava miqdarı | = | Aktual hava-yanacaq nisbəti Nəzəri hava / yanacaq nisbəti

Əgər nəzəri qarışıq nisbət hava nisbəti ilə təmsil edilirsə, lambda (lambda), lambda = 1 olur. Hava yanacaq nisbəti 1-in altında olduqda, bu deməkdir ki, hava natamam vəziyyətdədir, yəni hava-yanacaq qarışığında vəziyyət olduqca yüksəkdir. Hava nisbətinin λ = 1 olması, ən ideal dəyər hesab olunur.
3. Elektron İdarəetmə ilə Yanacaq Püskürmə Sistemi
Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi, müxtəlif sensorların quraşdırılması, sensora göndərilən məlumatların qəbul edilməsi, eləcə də mühərrikin fəaliyyət vəziyyətinə uyğun verilən yanacaq miqdarının kompüterlə (MİB) idarə olunması və injektor vasitəsilə işəsalma kollektoruna yanacağın püskürdülməsi kimi prosesləri əhatə edən bir sistemdir.