AVTOMOBİL

ALIŞDIRMA SARĞISINI YOXLAYIN
QEYD:
Aşağıdakı cümlələrdəki “Soyuq” və “Hot” anlayışları sarğıların temperaturunu xarakterizə edir. “Soyuq” -10_C (14_F) - 50_C (122_F) arasında və “İsti” 60_C
(122” F) - 100_C (212_F) arasındakı temperaturdur.

1. ALIŞDIRMA SARĞISININ KONNEKTORUNU AYIRIN. 2. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLİ ALIŞDIRMA SARĞISINDAN AYIRIN. | Şəkil 05-12: Yüksək gərginlikli naqilləri təkrar birləşdirin
3. ƏSAS SARĞININ MÜQAVİMƏTİNİ YOXLAYIN. Ommetrdən istifadə etməklə, müsbət (+) və mənfi (-) terminallar arasındakı müqaviməti ölçün. Əsas sarğının müqaviməti (Soyuq): 0.36-0.55Ω Əsas sarğının müqaviməti (İsti): 0.45-O.65Ω Müqavimət qeyd olunan səviyyədə deyilsə alışma sarğısını dəyişin. | Şəkil 05-13: Əsas sarğının müqavimətini yoxlayın
4. İKİNCİLİ SARĞININ MÜQAVİMƏTİNİ YOXLAYIN. Ommetrdən istifadə etməklə, müsbət (+) və yüksək gərginlikli terminallar arasındakı müqaviməti ölçün. İkincili sarğının müqaviməti (Soyuq): 9.0-15.4 kᾨ İkincili sarğının müqaviməti (İsti): 11.4-18.1 kΏ Müqavimət qeyd olunan səviyyədə deyilsə, alışma sarğısını dəyişin. | Şəkil 05-14: İkincili sarğının müqavimətini yoxlayın

5. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ ALIŞMA SARĞISINA TƏKRAR BİRLƏŞDİRİN.
6. ALIŞMA SARĞISININ KONNEKTORUNU TƏKRAR BİRLƏŞDİRİN.