Şassi

Şəkil 14-1: Disk əyləc komponentləri

Çıxarılma Ehtiyat tədbiri Material tərkibindən asılı olmayaraq, əyləc qəlibinin tozunun tez-tez sorulması sağlamlığınız üçün təhlükəli ola bilər.
■ | Toz zərrəciklərini udmayın.
■ | Əyləc bloklarını təmizləmək üçün heç vaxt pnevmatik şlanq və ya fırçadan istifadə etməyin.
Qabaq təkərin qaykalarını bir qədər boşaldın. Nəqliyyat vasitəsinin qabaq hissəsini qaldırın və onun mökhəm şəkildə saxlandığından əmin olun. Qabaq təkərləri qaldırın. İstiqamətverici ştok boltunu (B) çıxarın və bundan sonra supportu (A) qaldırın və məftillə saxlayın. | Şəkil 14-2: istiqamətverici ştok boltu (B) və yığma support (A)