Şassi

16. Xüsusi aləti ayırın (09200-38001). | Şəkil 03-56: Xüsusi aləti ayırın
17. Nəzarət kabelinin çərçivəsini quraşdırın (A). Burucu moment: 15-22Nm (1.5-2.2 kgf.m, 10.8-15.9lb-ft) | Şəkil 03-57: Nəzarət kabelinin çərçivəsini quraşdırın (A)
18. Nəqliyyat vasitəsinin sürət sensorunun və arxa lampasının açarına inteqrasiya edilmiş konnektoru birləşdirin (A). | Şəkil 03-58: Nəqliyyat vasitəsinin sürət sensorunun və arxa lampasının açarına inteqrasiya edilmiş konnektoru birləşdirin (A)
19. Sıxacları (B) və milləri (C) bərkitməklə nəzarət kabeli qurğusunu (A) quraşdırın. | Şəkil 03-59: Nəzarət kabeli qurğusunu quraşdırın (A)
20. Torpaqlama kabelini (A) ötürmələr qurğusuna quraşdırın. | ŞŞəkil 03-60: Torpaqlama kabelini (A) ötürmələr qurğusuna quraşdırın