Elektrik

motorunun zədələnməsinə yol verməmək üçün, starter hərəkətə başladıqda mühafizə sistemi işə düşür. Bu, adətən, dişli çarxın əks istiqamətdə hərəkət etməsinə imkan verməklə hərəkət edən mühərrikin starter mühərrikini hərəkətə gətirməyinə mane olan tək istiqamətli ilişmə muftasıdır. Bu, ən geniş yayılmış həll yoludur. Digər sistem çoxdiskli ilişmə muftasıdır: starter mühərriki işə saldıqda lövhələr bir-birinə sıxılır, beləliklə, burucu moment nazim çarxı hərəkət etdirmək üçün ötürülə bilər. Mühərrik işə düşdükdə, çoxdiskli ilişmə muftası işə düşür və beləliklə starter motorun zədələnməsinə yol verilmir.
Təcrübə mərhələləri:
STARTERİN SÖKÜLMƏSİ

1.MƏNFİ (-) TERMİNAL KABELİNİ AKKUMULYATORDAN AYIRIN. DİQQƏT: Alışdırma şamı “QIFIL” vəziyyətinə gətirildikdən və mənfi (-) terminal kabeli akkumulyatordan ayrıldıqdan 90 saniyə sonra işə başlamaq lazımdır. | Şəkil 03-4: Orta sürətə nəzarət üçün icra mexanizmi
2. ORTA SÜRƏTƏ NƏZARƏT SİSTEMİ İLƏ: AKKUMULYATORU SÖKÜN. 3. ORTA SÜRƏTƏ NƏZARƏT SİSTEMİ İLƏ: ORTA SÜRƏTƏ NƏZARƏT ÜÇÜN İCRA MEXANİZMİ (a) İcra mexanizminin korpusunu sökün. (b) İcra mexanizminin konnektorunu ayırın. (c) 3 boltu və orta sürətə nəzarət akuatorunu sökün. 4. STARTERİ SÖKÜN (a) Starterin konnektorunu ayırın. (b) Qaykanı sökün və starter naqilini ayırın. (c) İki boltu və starter sökün | Şəkil 03-5: Starterin sökülməsi Şəkil 03-6: 2 boltun və starterin sökülməsi