AVTOMOBİL

10. | Əyləc qəliblərini (A) dayaq plitənin üzərinə yağlayın. Ehtiyatlı olun ki, təkər silindrinin toz örtükləri zədələnməsin.
11. | Qəlibin sıxıcı ştiftlərini (A), qəlibin sıxıcı yayını və sıxıcı qalpağını (C) quraşdırın.
12. | Əyləc barabanını quraşdırın.
13. | Əyləc mayesinin doldurulmasından sonra əyləc sistemini üfürün.
14. | Özünü nizamlayan əyləci sazlamaq üçün əyləc pedalını bir neçə dəfə özünü nizamlayan əyləcə sıxın.
15. | Dayanacaq əyləcini nizamlayın.
| Şəki 13-14: Əyləc qəliblərini (A), qəlibin sıxıcı ştiftlərini (B) və qəlibin sıxıcı qalpağını yağlayın (C)

Təftiş
Ehtiyat tədbiri
Material tərkibindən asılı olmayaraq, əyləc qəlibinin tozunun tez-tez sorulması sağlamlığınız üçün təhlükəli ola bilər.

■ | Toz zərrəciklərini udmayın.
■ | Heç vaxt əyləc bloklarını təmizləmək üçün pnevmatik şlanq və ya fırçadan istifadə etməyin.

Xəbərdarlıq
Çirklənmiş əyləc üzlükləri və ya barabanlar dayanma qabiliyyətini azaldır.
Nəqliyyat vasitəsinin arxa hissəsini domkratla qaldırmazdan əvvəl qabaq təkərləri bloklayın.

Nəqliyyat vasitəsinin arxa hissəsini qaldırın və onun mökhəm şəkildə saxlandığından əmin olun. Dayanacaq əyləcini ayırın və arxa əyləc barabanını çıxarın. Təkər silindrinin (A) sızmasını yoxlayın. Əyləc üzlüklərini (B) çatlama, minalama, yeyilmə və çirklənmə üçün yoxlayın. Əyləc üzlüyünün qalınlığını (C) yoxlayın. Ölçmə əyləc qəlibinin qalınlığını ehtiva etmir. Əgər əyləc üzlüyünün qalınlığı xidmət həddindən aşağı olarsa, əyləc qəliblərini dəyişdirin. Topda diyircəkli yastıqların düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayın. Texniki xidmət tələb edərsə, dəyişdirin. | Şəkil 13-15: Əyləc üzlükləri (B) və əyləc üzlüyünün qalınlığı (C)