Şassi

10. Kardan valını quraşdırın (A). Sıxıcı tork: Kardan valı: 60-70Nm (6-7kgf.m, 43.4-50.6 lb-ft) Arxa polad büküşlər: 40-50Nm (4-5kgf.m, 28.9-36.2lb-ft) | Şəkil 05-36: Kardan valını quraşdırın (A)
11. Yağ səviyyə çubuğunu (A) quraşdırın. | Şəkil 05-37: Ötürücünün yağ səviyyə çubuğunu (A) quraşdırın
12. Batareya (-) terminalını (A) quraşdırın. | Şəkil 05-38: Batareya (-) terminalını quraşdırın (A)
13. Quraşdırmanın tamamlanmasından sonra növbəti proseduru yerinə yetirin. • Keçid kabelini nizama salın. • Avtomat ötürmə qutusunun mayesini tökün. • Akkumulyatorun ştepsellərini və kabel ştepsellərini sumbata kağızı ilə təmizləyin və onları korroziyanın qarşısını almaq üçün quraşdırmadan əvvəl sürtün. Qeyd: Avtomatik ötürmə qutusunun dəyişdirən zaman High-Scan Pro-un köməyi ilə avtomatik ötürmə qutusunun dəyərlərini yenidən daxil edin. | Şəkil 05-39: ‘RESETTING AUTO T/A VALUES (Avto T/A dəyərlərini yenidən daxil edin) seçin