Elektrik

GENERATORUN SÖKÜLMƏSİ 1. ARXA KÖRPÜ HİSSƏSİNİN ÇƏRÇİVƏSİ- Nİ ÇIXARIN. (a) Muftanı və terminal izolyatorunu çıxarın. (b) 3 qaykanı və arxa qapağı çıxarın. | Şəkil 02-8: Mufta və terminal izolyatoru Şəkil 02-9: 3 qayka və arxa qapaq
2. FIRÇA ÇƏRÇİVƏSİNİ VƏ GƏRGİNLİK TƏNZİMLƏYİCİSİNİ ÇIXARIN. (a) 5 vinti, fırça çərçivəsini və gərginlik tənzimləyicisini çıxarın. (b) Fırça çərçivəsinin qapağını fırça çərçivəsindən sökün. | Şəkil 02-10: Fırça çərçivəsi
3. DÜZLƏNRİCİ ÇƏRÇİVƏSİNİ ÇIXARIN. (a) 4 vinti və düzləndirici çərçivəsini çıxarın | Şəkil 02-11: 4 vint və düzləndirici çərçivəsi
(b) 4 rezin izolyatoru çıxarın. | Şəkil 02-12: 4 rezin izolyator