AVTOMOBİL

Çıxarılma
Ehtiyat tədbiri

- Material tərkibindən asılı olmayaraq, əyləc qəlibinin tozunun tez-tez sorulması sağlamlığınız üçün təhlükəli ola bilər.
- Toz zərrəciklərini udmayın.
- Heç vaxt əyləc bloklarını təmizləmək üçün pnevmatik şlanq və ya fırçadan istifadə etməyin.

Qəlibin qalpaqlı şaybasını itələməklə (C) və döndərməklə qəlibin sıxıcı ştiftlərini (B) çıxarın. Yuxarı qaytarma yayını (A) ayırın. Yığma əyləc qəlibini (A) çıxaran zaman aşağı qəlibin qaytarma yayını (A) çıxarın. Təkər silindrinin üzərində toz örtüyünü zədələməyin. Dayanacaq əyləcinin kabelini dayanacaq əyləcinin lingindən ayırın. Yığma əyləc qəlibini çıxarın. Qəlib nizamlayıcısını (B) və lingi (C) əyləc qəliblərindən çıxarın. Əyləc borucuğunu (A) təkər silindrindən ayırın. Boltu (C) və təkər silindrini dayaq plitədən (D) çıxarın. | Şəkil 13-7: Qəlibin sıxıcı ştiftləri (B), qəlibin qalpaqlı şaybası (C) və yuxarı qaytarma yayı (A) Şəkil 13-8: Qəlib nizamlayıcısı (B), yığma əyləc qəlibi (A) və ling (C) Şəkil 13-9: əyləc borucuğu (A), təkər silindri (B), bolt (C) dayaq plitə (D)

Quraşdırma
Xəbərdarlıq!

- Əyləc mayesini nəqliyyat vasitəsinin üzərinə dağıtmayın; bu, boyanı zədələyə bilər; əgər əyləc mayesi boya ilə təmasda olarsa, onu dərhal su ilə yuyub təmizləyin.
- Dağılmaların qarşısını almaq üçün şlanq birləşmələrini əskilər və ya texniki salfetlərlə örtün.
- Yalnız orijinal təkər silindrinin xüsusi boltundan istifadə edin.