AVTOMOBİL

5. Alt çərçivəni (A) domkrat və xüsusi alətlə (09624-38000) dəstəkləməklə, quraşdırma boltlarını bərkidin (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin). Burucu moment: 140-160Nm (14-16kgf.m, 101-118lb-ft) | Şəkil 04-26: Alt çərçivənin dəstəklənməsi (A)
6. Səsbatıranın asılqan rezinini (A) quraşdırın | Şəkil 04-27: Səsbatıranın asılqan rezinini (A) quraşdırın
7. Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını (A, B) bərkidin. Burucu moment: 50-65Nm (5-6.5kgf.m, 36.2-47.0lb-ft) | Şəkil 04-28: Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını (A) bərkidin (Şəkil 04-29) Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını (B) bərkidin
8. Aşağı qolun diyircəkli birləşmə qaykasını, stabilləşdirici lingin quraşdırma qaykasını quraşdırın və ucluğun quraşdırma qaykasını qabaq oynağa birləşdirin. (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin) | Şəkil 04-30: Su çilənməsindən qoruyucu örtüyü quraşdırın (A)