Elektrik

Hot gas from compressor – kompressordan isti qaz
Liquid refrigerant – maye soyuducu maddə
Condenser R12 – R12 kondensatoru
Condenser R134a – R134a kondensatoru
The condenser user for R12 AC systems is Serpentine (corrugated) type – R12 havalandırma sistemləri üçün istifadə olunan kondensator ilanvari (büzüşmüş) növdür
A parallel flow type condenser is used in R134a AC systems, to improve the air cooling effect (15%-20% higher than serpentine type) – Paralel axın növlü kondensator havanı soyutma təsirini artırmaq üçün R134a havalandırma sistemlərində istifadə olunur (ilanvari növdə olduğundan 15%-20% daha yüksəkdir)
Normal şəraitdə kondensator avtomobilin radiatorundan daha aşağı temperatura malik olur, lakin əgər kondensatorun səmərəliliyi aşağı düşmüşsə, temperaturu yüksəlir. Temperatur avtomobilin radiatorunun temperaturundan da yüksək ola bilər ki, bu da mühərrikin həddən artıq qızması ilə nəticələnəcək. Kondensator üçün maneələrin təmizlənməsindən başqa texniki xidmətə ehtiyac yoxdur və təmir yalnız kondensatorun avtomobildən çıxarılması ilə yerinə yetirilə bilər.
5. Quruducu

| Filter pad – filter yastığı Desiccant – quruducu Function – funksiya Vapor- buxar Liquid – maye 1.Refrigerant purification – soyuducu maddənin təmizlənməsi 2.Refrigerant storage – soyuducu maddənin saxlanması 3.Vapor bubble separation – buxardan qovuqların ayırd edilməsi