AVTOMOBIL

(F) Kabeli, batareya (-) kleminə birləşdirin.
(G) Mühərriki isitmək üçün işə salın, daha sonra hərəkətsiz vəziyyəti sürdürün. Bu zaman, manometr və ya ştuserdən yanacaq sızmasının olub-olmadığını yoxlayın.
(H) Yanacaq təzyiqi tənzimləyicisinə birləşdirilmiş vakuum şlanqı ilə təzyiqi ölçün.
Tətbiq növü
• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• Yanacaq nasosunun fəaliyyəti üçün batareya gərginliyi yanacaq nasosunun intiqal kleminə tətbiq edilə bilər.
• Vakuum şlanqını yanacaq təzyiqi tənzimləyicisindən ayırın və vakuum şlanqının ucuna kipləşdirin, sonra isə yanacaq təzyiqini ölçün. Bu zaman, yanacaq təzyiqi, göstərilən dəyərdən olduqca yüksək olacaqdır.
• Dəyişkən nizamlanan aşağı təzyiqli yanacaq nasosları, təxminən 2.5 mildən 6 milə qədər dəyişə bilirlər, bununla bərabər yüksək təzyiqli nasos vasitəsilə yanacaqla təchiz olunurlar.
Cədvəl 1-5: Yanacaq təzyiqinin yoxlanılması

Punkt | Ölçülər | Tənzimləyici dəyər (saxlama limiti) | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
Yanacaq təzyiqi (Vakuum şlanqını birləşdirdikdə) |  |  | Yaxşı Pis |
Yanacaq təzyiqi (Vakuum şlanqını çıxardıqda)) |  |  | Yaxşı Pis |

(I) Ölçülmüş dəyər, göstərilən dəyərlə uyğun gəlmirsə, gözlənilən səbəbi tapın və lazımi təmir işini həyata keçirin.
(J) Mühərriki dayandırın və təlimatlardakı dəyişikliklər üzrə yanacaq manometrini yoxlayın.
Cədvəl 1-6:Yanacaq təzyiqinin aşağı olması səbəbləri

Yoxlanış nəticələri | Mümkün səbəblər | Fəaliyyət
Mühərrik dayandıqdan sonra yanacaq təzyiqi yavaş-yavaş düşür | İnjektordan yaranan yanacaq sızması | İnjektorun dəyişdirilməsi
Mühərrik dayandıqdan sonra yanacaq təzyiqi kəskin şəkildə düşür | Yanacaq nasosundakı nəzarət klapanının bağlı olub-olmadığını yoxlayın. | Yanacaq nasosunun əvəz edilməsi

(3) Yanacaq nasosunda cari yanacaq sərfinin yoxlanışı
(A) Arxa oturacağı çıxardıqdan sonra, fiksator tipli ampermetri (qarmaqlı metrə) yanacaq nasosuna birləşdirin.
(B) və ya batareyanı (+), yanacaq nasosunun intiqal kleminə birləşdirin və gərginlik dəyərini yoxlayın.