AVTOMOBİL

İlişmə muftasının pedalının ölü gedişi - 13mm(0.5118 düym)
İlişmə muftasının pedalının məsafəsi - 234.7mm(9.2401 düym)
3. İlişmə muftasının pedalının üzərində heç bir təzyiq olmadıqda pedalın üzərinə təmas edənə qədər boltu bərkidin.
4. Boltu qayka açarı ilə bərkidin.
5. İlişmə muftasının pedalını oturacaq bünövrəsinə sıxın.
6. Pedal bir qədər yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə (3-5mm) alışma açarını nizamlayın.
7. Alışma açarını möhkəm şəkildə quraşdırın.
Xəbərdarlıq
7.8-9.8Nm (80-100Kgf.cm, 5.8-7.2lb-ft)
İlişmə diskinin dəyişdirilməsi
Şəkil 01-3: İlişmə diski